**2024年维修维保（第二批次）询价函**

我院拟对学生宿舍设施、教学楼瓷砖等进行维修，现通过询价方式采购确定服务商，欢迎符合条件的供应商参加。现就有关事项公告如下：

1. **采购需求、规格和要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **地点** | **参数要求** | **数量** | **单位** |
|
| 1 | 地砖更换 | 教学楼3楼:20块 教学楼4楼:18块 教学楼5楼：25块 | 600\*600地砖，具体瓷砖尺寸以实际尺寸为准 | 63 | 块 |
| 2 | 床梯、床杠更换 | 东苑1号楼：114 东苑2号楼：211 东苑3号楼：311 西苑1号楼：214、216、411、429 西苑2号楼：122、125、129、327、503 | 按照原有样式更换 | 12 | 个 |
| 3 | 导水槽安装 | 教学楼东、西阶梯教室 | 不锈钢导水槽制作并安装，两侧设置相应坡度排水 | 32 | 米 |
| 4 | 卫生间漏水修复 | 西苑3号楼：105污水管道连接、319、325蹲便器、419、612、703、707、713、901、1010、1419、1425、1508、14楼公共卫生间、15楼公共卫生间 西苑2号楼：126、314、331、428、611、618 西苑1号楼：228、500、514、630 东苑1号楼：530 东苑3号楼：214、515 | 1、给水管重新铺设打压检测，找出漏水点，铲除相应瓷砖，做雨虹防水两遍，闭水实验，不漏水铺贴恢复，配同规格瓷砖铺贴（不限于冲水阀及橡胶皮垫等配件等）； 2、原墙面乳胶漆铲除打磨，重新胶漆滚涂，三遍（一底两面）。（具体做法以实际情况为准） | 28 | 间 |
| 5 | 大理石台面更换 | 西苑2号楼325 | 按照原有大理石样式配置台板、台盆、水龙头、三角阀等所有配件 | 1 | 个 |
| 6 | 卫生间主水管焊接 | 东苑3号楼：505、214 西苑3号楼：1015、1003、703 | 50主水管截断，重新焊接 | 5 | 处 |
| 7 | 水管焊接 | 西苑1号楼：500、600 | 地面瓷砖破除找出隐藏水管，重新焊接、恢复地面（需停水） | 2 | 处 |
| 8 | 门扇更换 | 图书科技楼103、三楼玻璃门 | 103：0.85m\*2m木门更换（含门框、五金等配件） 三楼玻璃门：0.8m\*2.1m厚度5mm（含门框、五金等配件） | 2 | 扇 |
| 9 | 食堂展窗维修 | 食堂南侧 | 展窗维修 | 1 | 处 |
| 10 | 安全工具柜 | 总配、西苑3号楼地下室配电房 | 令克棒、安全帽、绝缘手套、绝缘鞋、安全带、验电器（免费检验） | 2 | 套 |
| 11 | 绝缘垫 | 图书科技楼配电房 | 1米宽、厚度5mm | 20 | 米 |
| 12 | 室外扶梯加固 | 食堂 | 不锈钢焊接 | 1 | 项 |
| 13 | 大理石路面修复 | 科技楼北侧、食堂东侧、花池 | 尺寸以现场实际为准（包含重型球墨铸铁雨水篦更换） | 80 | 块 |
| 14 | 雨水篦子加固 | 足球场 | 300\*600雨水篦子水泥加固 | 5 | 处 |
| 15 | 玻璃隔断 | 实训附属楼音乐综合实训室 | 1、骨架、边框材料种类、规格:铝合金，型材宽度84mm，壁厚2.0mm 2、隔板材料品种、规格:双层5mm玻璃，内夹百页 3、内含玻璃地弹门1樘，蓝牙智能门锁1套 4、嵌缝、塞口材料品种:玻璃胶 | 6.84 | 平方米 |
| 16 | 路面修补 | 实验实训楼北侧 | 1、坑槽清理 2、热油沥青修补压实，完成面与原沥青路面等高 3、具体工程量以现场为准 | 1.00 | 项 |
| 17 | 地面修补 | 西门 | 原硬化地面清理，挖一般土方，C15细石混凝土垫层，厚度6cm，水泥砂浆面层，厚度不小于2cm,纵向缩缝的间距宜为3-6m，横向缩缝的间距宜为6-12m，三遍压光，铺锯末或草袋护盖，洒水保持湿润，养护时间不少于14d，含沿路路缘石。 | 22.00 | 平方米 |
| 18 | 更衣室 | 实训附属楼形体实训室 | 规格：100\*100\*200cm（长\*宽\*高） 圆管支架，浅灰色麻绒布 | 1.00 | 项 |
| 19 | 黑色鹅卵石 | 创新创业中心北侧 | 黑色砾石散置（粒径：2-3cm） | 5.00 | 吨 |
| 20 | 水池底层处理 | 创新创业中心南侧 | HDPE土工膜，厚度：0.4mm，全新料双抗 | 65.00 | 平方米 |
| 21 | 窗帘制作及安装 | 双创中心二楼教室 | 1、窗帘材质：五层加厚，正反面料一致，内夹黑丝遮光面料，遮光率99% 2、窗帘高度、宽度：高度2.7m 3、窗帘轨道：罗马杆：杆直径28mm，杆壁厚3.8mm；支架：最厚处5mm厚，合金吊环内有PE顺滑垫，杆上有静音条 | 55.00 | m |
| 22 | 窗帘制作及安装 | 双创中心二楼 | 1、叶片材质：铝镁合金，56片/m，表面粉末喷涂 2、铝合金上轨，厚度0.75~1.1mm 3、其他：四合一省力系统，可控调光 4、颜色待选（哑光），需提前选样 | 12.36 | 平方米 |
| 23 | 导视1 | 双创中心 | 亚克力三角形标识牌，厚度3mm，安装方式：侧装，尺寸：25\*12cm，颜色：克莱因蓝、活力橙、翡翠绿各一个，样式参考图片 | 3.00 | 个 |
| 24 | 导视2 | 实验实训楼 | 尺寸：25\*18cm，材质：铝+亚克力烤漆，男女各一个，样式参考图片 | 2.00 | 个 |
| 注：具体工程量以审计审核为准。 | | | | | |

**二、投标供应商资格条件**

1、具有合法有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力（提供三证合一营业执照副本或营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本复印件）；

2、近三年内，经营活动中没有重大违法记录（提供证明或者承诺）。

**三、报价要求**

投标报价包括人工等所有直接和相关措施、税金费用等全部费用。

**四、付款方式**

验收合格后一次性付款（结算金额以审计结果为准）。

**五、公告时间**

2024年5月9日至2024年5月11日。

**六、其它要求**

1、现场勘查：2024年5月10日10:00，统一勘查现场，了解现场具体情况。（参加统一勘察现场并签字确认，未参加统一勘查现场不具备投标资格。）

2、中标通知书发出后，十日内签订合同，若十日内中标供应商不与招标人签订合同，视为放弃中标资格，招标人有权重新选择中标人。

3、2024年6月15日前完成。

**七、投标文件要求**

贵单位如有意参加，请提供下列文件：

1、报价函（加盖单位公章）；

2、资格要求中证件及证明等复印件（加盖单位公章）；

3、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

4、法定代表人授权书、授权代表身份证复印件（加盖单位公章，法定代表人参加不提供）；

5、所递送文件需自行密封，否则不予受理。

安徽新闻出版职业技术学院

2024年5月9日