**雨污分流整改询价函**

我院拟对学生宿舍阳台和屋面雨污水混接等进行整改施工，现通过询价方式采购确定服务商，欢迎符合条件的供应商参加。现就有关事项公告如下：

1. **采购需求、规格和要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **地点** | **参数要求** | **数量** | **单位** |
|
| 1 | 雨水管布设 | 东苑1号楼 | 1、屋面雨水管与阳台污水管分流；2、100PVC雨水管沿外墙布设固定,进行雨水散排；（包括各类辅材、开洞口、封堵等） | 140 | m |
| 2 | 开水器污水管布设 | 东苑3号楼 | 开水器污水布设50PVC污水管集中排出至，地面污水井。 | 40 | m |
| 3 | 污水井道维修 | 东苑南侧 | 1、管道修复；2、污水井加高，高度高于地面不少于10cm，污水井内重新粉刷，井盖更换为球墨铸铁。 | 16 | m |
| 4 | 集水坑施工 | 教学楼艺术馆地下空间 | 1、集水坑水槽开挖，坑底、坑壁砖混结构；2、设置浮球、水泵等（包括水管外接）。 | 1 | 项 |
| 5 | 垃圾集中点基础设施 | 细石混凝土垫层 | 教学楼北侧 | 1、材料品种、规格：C15细石混凝土2、厚度：100mm3、8mm螺纹钢单层双向绑扎，间距260mm4、按图纸要求进行找坡5、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | 6 | 立方米 |
| 水泥砂浆面层 | 1、材料品种、规格：1：2水泥砂浆，水泥标号≥525#2、面层厚度：20mm3、缩缝：纵向缩缝的间距宜为3-6m，横向缩缝的间距宜为6-12m4、三遍压光，刻槽5、铺锯末或草袋护盖，洒水保持湿润，养护时间不少于14d6、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料 | 60 | 平方米 |
| 导墙 | 1、外围随地面混凝土浇筑长30m、厚20cm、高20cm侧石，内部预埋钢构件；（侧石顶部与路牙石标高保持一致）2、设置1.5m格栅，底部与预留钢构件焊接，喷涂黑色氟碳漆。 | 30 | 米 |
| 附属设施 | 1、地面设置排水沟12m，宽度0.45m，深度不大于30cm，污水口就近接化粪池，设置过滤网；2、户外不锈钢立柱水龙头（2套）：立柱材质、规格：304拉丝不锈钢，壁厚19mm，直径105mm，带收纳支架；水龙头材质、规格：防冻双出黄铜阀芯水龙头，4分；进水、连接形式：下进水，热熔连接，内置保温棉；安装方式：预埋固定地笼螺栓连接；3、弹簧管水枪套装（2套）：型号18401；规格：7.5m；功能配置：螺纹水龙头接头、止水截流接头、可伸缩弹簧管、两段可调节喷枪、收纳支架。 | 1 | 项 |
| 注：具体工程量以审计审核为准。 |

**二、投标供应商资格条件**

1、具有合法有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力（提供三证合一营业执照副本或营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本复印件）；

2、近三年内，经营活动中没有重大违法记录（提供证明或者承诺）。

**三、报价要求**

投标报价包括人工等所有直接和相关措施、税金费用等全部费用。

**四、付款方式**

验收合格后一次性付款（结算金额以审计结果为准）。

**五、公告时间**

2024年5月27日至2024年5月29日。

**六、其它要求**

1、现场勘查：2024年5月28日15:00，统一勘查现场，了解现场具体情况。（参加统一勘察现场并签字确认，未参加统一勘查现场不具备投标资格。）

2、中标通知书发出后，十日内签订合同，若十日内中标供应商不与招标人签订合同，视为放弃中标资格，招标人有权重新选择中标人。

3、合同签订后20日内完成。

**七、投标文件要求**

贵单位如有意参加，请提供下列文件：

1、报价函（加盖单位公章）；

2、资格要求中证件及证明等复印件（加盖单位公章）；

3、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

4、法定代表人授权书、授权代表身份证复印件（加盖单位公章，法定代表人参加不提供）；

5、所递送文件需自行密封，否则不予受理。

 安徽新闻出版职业技术学院

 2024年5月27日